[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.49
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	8.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	2	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Augmen Consulting Group Sp. J.
afn=ul. Wrocławska 5a, 65-427 Zielona Góra
nb=Budowa dróg we wsi Księginice. Remont istniejącej nawierzchni drogi - zadanie 1-1
ab=Obręb Księginice: 230,  225  – j. ewid. Trzebnica10Obręb Szczytkowice: 268/4  – j. ewid. Trzebnica
ni=Gmina Trzebnica
ai=pl. J. Piłsudskiego 1, 55 - 100 Trzebnica
br=drogowa
nk=inż. Krzysztof Walkowiak	drogowa
dt=2014-06-11	0
kln=1310Kosztorys inwestorski został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.). 
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
pcn=2 kwartał 2014

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Charakterystyka obiektu	10
ap=0		.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	3
pa=1	1	2	
pa=1	1	0	Cel i zakres opracowania:1310Budowa drogi gminnej ma na celu polepszenie komfortu i warunków jezdnych. Zadanie polegać będzie na budowie nowej nawierzchni jezdni. Projektowane przedsięwzięcie nie powoduje zagrożeń dla otoczenia. Istniejące oraz przewidywane zagrożenia wynikają z funkcji drogi – prowadzenie ruchu drogowego.13101310Całą inwestycje tj. "Budowę dróg we wsi Księginice", zgodnie z ustaleniami z Inwestorem podzielono na 19 zadań (odcinków). Niniejsze opracowanie dotyczy zadania 1-1.13101310Zadania projektowe usytuowane są na działkach należących do Inwestora oraz ZDP: obręb Księginice 230, 225 oraz obręb Szczytkowice 268/4. Zakres projektu obejmuje remont istniejącej nawierzchni drogi o długości około 1085m. Jednocześnie w zakres opracowania wchodzi wymiana nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych.13101310Przedmiotem niniejszego opracowania jest:13101) remont istniejącej nawierzchni drogi,13102) wymiana nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych.13101310
pa=1	1	0	Założenia wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego.13101310W kosztorysie inwestorskim podstawą ustalenia nakładów rzeczowych są:1310 - ceny regionalne i lokalne,1310 - katalogi norm KNR, KNNR, KNR AT, KNR 0,1310 - wycena indywidualna.1310 - informacie od wykonawców i hurtowników w przypadku niemożliwości ustalenia wyceny robót określonych w dokumentacji projektowej.13101310Podstawa ustalenia cen czynników produkcji:1310 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389)1310 - Ceny nie ujęte w załącznikach przyjęto wg informacji producentów, hurtowników.1310 - Kosztorys przeliczono metodą szczegółową z wydrukiem w pozycjach scalonych.1310 - Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie projektu wykonawczego.13101310Stawki i narzuty:1310 - Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki robocizny i narzutów dla robót inżynieryjnych dla woj. Dolnośląskiego wg publikacji wydawnictwa Sekocenbud w poziomie 2 kwartału 2014 roku.1310 - Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg informatora Błyskawica w poziomie 2 kwartału 2014 roku.1310 - Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego Sekocenbud w poziomie 2 kwartału 2014 roku.1310 - Ceny materiałów rynkowe lub na podstawie informacji o cenach czynników produkcji RMS Intercenbud w poziomie 2 kwartału 2014 roku.13101310Dodatkowe informacje:1310 - Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacukowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt wykonawczy, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót.1310 - Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)	0
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=0	1432629384
cw=0	PLN
il=57.4548

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Beton zwykły C16/20 (B-20)	0
id=2370606	2
jm=m3	060
ce=0	1432629384
cw=0	PLN
il=27.664

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem	0
id=1701111	2
jm=t	034
ce=0	1432629385
cw=0	PLN
il=8.9145

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)	0
id=39413	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629370
cw=0	PLN
il=55.404

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629371
cw=0	PLN
il=141.8128

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1432629385
cw=0	PLN
il=3.3514

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Emalia chlorokauczuk. chemoodp.-biała	0
id=1521101	2
jm=dm3	066
ce=0	1432629390
cw=0	PLN
il=6.681

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa	0
id=1041101	1
jm=kg	033
ce=0	1432629391
cw=0	PLN
il=5928.24

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej	0
id=75100	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629371
cw=0	PLN
il=13.325
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	75100

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Gruntocement z betoniarki Rm = 2,5 MPa	0
id=2370702	1
jm=m3	060
ce=0	1432629395
cw=0	PLN
il=547.5

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Gruz z betonu żwirowego	0
id=1690010	2
jm=m3	060
ce=0	1432629400
cw=0	PLN
il=0.855

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1432629401
cw=0	PLN
il=2.764

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm	0
id=1600630	2
jm=t	034
ce=0	1432629406
cw=0	PLN
il=37.25

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1)	0
id=11133	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629371
cw=0	PLN
il=31.031

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa	0
id=2222012	2
jm=m2	050
ce=0	1432629407
cw=0	PLN
il=136.325

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	0
id=2222011	2
jm=m2	050
ce=0	1432629407
cw=0	PLN
il=410

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600810	2
jm=m3	060
ce=0	1432629408
cw=0	PLN
il=1.215

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm	0
id=2223041	2
jm=m	040
ce=0	1432629408
cw=0	PLN
il=132.6

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Krawężniki drogowe betonowe 20x22 cm	0
id=2223011	1
jm=m	040
ce=0	1432629414
cw=0	PLN
il=607.92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223010

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-63 mm niesortowane	0
id=1600507	1
jm=t	034
ce=0	1432629418
cw=0	PLN
il=2621.556

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)	0
id=11412	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629372
cw=0	PLN
il=140.2856

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Malowarka do znakow.drog. (1)	0
id=52544	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629372
cw=0	PLN
il=0.3944

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Miał kamienny łamany (kruszyny)	0
id=1600600	2
jm=t	034
ce=0	1432629419
cw=0	PLN
il=30.843

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S	0
id=1650303	1
jm=t	034
ce=0	1432629420
cw=0	PLN
il=741.03

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Olej napędowy do silników luzem	0
id=1020399	2
jm=kg	033
ce=0	1432629420
cw=0	PLN
il=209.232

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1432629420
cw=0	PLN
il=847.0962

[RMS ZEST 107]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=12.71	1418729913
cw=12.71	PLN
il=0

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=Robocizna - roboty inżynieryjne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5	1399955425
cw=13.5	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty inżynieryjne (DS)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1432629358
cw=0	PLN
il=4800.4575

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st.	0
id=1530440	2
jm=dm3	066
ce=0	1432629421
cw=0	PLN
il=2.142

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=Rozkład.mas bitum.3.5m (2)	0
id=52313	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629372
cw=0	PLN
il=55.214

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74kW (1)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629372
cw=0	PLN
il=22.866

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629373
cw=0	PLN
il=8.5694

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=Samochód samowyład.5-10t (1)	0
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629373
cw=0	PLN
il=380.3332

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629373
cw=0	PLN
il=4.905

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629374
cw=0	PLN
il=141.8128

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Słupki do znakód drogowych ocynk fi 70 m	0
id=m	3
jm=szt	020
ce=0	1432629421
cw=0	PLN
il=19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323810

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	0
id=3951301	2
jm=m3	060
ce=0	1432629421
cw=0	PLN
il=0.1134

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629374
cw=0	PLN
il=92.0883

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629374
cw=0	PLN
il=66.4848

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Tabliczka drogowa	0
id=1352899	1
jm=szt.	020
ce=0	1432629422
cw=0	PLN
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1355599

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm	0
id=1600602	1
jm=t	034
ce=0	1432629422
cw=0	PLN
il=315.88

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Walec statycz.samoj.10t (1)	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629374
cw=0	PLN
il=334.55

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Walec statycz.samoj.15t (1)	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629375
cw=0	PLN
il=94.848

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=Walec statycz.samoj.4-6t(1)	0
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629375
cw=0	PLN
il=67.806

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629375
cw=0	PLN
il=32.981

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Wavin Arot A120PS	0
id=5633999	2
jm=m	040
ce=0	1432629422
cw=0	PLN
il=89.44

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Wavin Arot A58PS	0
id=5633999	2
jm=m	040
ce=0	1432629423
cw=0	PLN
il=241.8

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Wibrator powierz.elek.do 225kg	0
id=45111	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629376
cw=0	PLN
il=69.29

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Znak drogowy, mały, folia II generacji	0
id=1352899	1
jm=szt.	020
ce=0	1432629423
cw=0	PLN
il=21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1355599

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1432629378
cw=0	PLN
il=15.48

[RMS ZEST 13]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
mpn=_1211
na=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym oraz obsługa geodezyjna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1.09
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.09	1	1,09						

[RMS 1]
nz=112	0	112
np=1
wa=0
wb=0
il=122.08

[RMS 2]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1134

[RMS 3]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=8.175

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0108-04	2-01	0108-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 1]
nz=278	0	278
np=1
wa=0
wb=0
il=278

[RMS 7]
nz=44	0	44
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Usunięcie warstwy gleby (humusu) o grubości warstwy do 30 cm - wywiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2444
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=2444	1	2444,00						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=464.36

[RMS 66]
nz=0.0574	0	0.0574
np=1
wa=0
wb=0
il=140.2856

[RMS 7]
nz=0.0092	0	0.0092
np=1
wa=0
wb=0
il=22.4848

[RMS 6]
nz=0.1171	0	0.1171
np=1
wa=0
wb=0
il=286.1924

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=52
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-07 0210-04 	2-01	0203-07	 0210-04 	1
mpn=58:3:20989,10121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=806
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=806	1	806,00						

[RMS 1]
nz=0.136	0	0.136
np=1
wa=0
wb=0
il=109.616

[RMS 78]
nz=0.0385	0	0.0385
np=1
wa=0
wb=0
il=31.031

[RMS 6]
nz=0.1168	0	0.0954+2*0.0107
np=1
wa=0
wb=0
il=94.1408

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-02	2-19	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rury ochronne typu Arot A58 PS na kablu telekomunikacyjnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=232.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=232.5	1	232,50						

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=137.175

[RMS 68]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=241.8

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.325

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-06	2-19	0306-06		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Rury ochronne typu Arot A120 PS na kablu NN
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86,00						

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=49.88

[RMS 12]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=89.44

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 9]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=15.48

[POZYCJA]
id=23
pd=						0
na=Dowóz ziemi do wykonania nasypów przez Wykonawcę
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=772
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-02.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=772	1	772,00						

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=772

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0227-01 s.sz. 2.5.2. 9907-05 	2-01	0227-01	 s.sz. 2.5.2. 9907-05 	1
mpn=21:4:0931,10121,0:0,0911
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=772
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-02.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=772	1	#p7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
wm=1		1
ws=1.86		1.86

[RMS 1]
nz=0.073	0	0.073
np=1
wa=0
wb=0
il=104.8222

[RMS 5]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=62.1753

[ELEMENT 1]
na=Podbudowy
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7670
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7670	1	7670,00						

[RMS 1]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=21.476

[RMS 37]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=32.981

[RMS 5]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=29.913

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 0114-06	2-31	0114-05	 0114-06	1
mpn=49:0:200997,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-61 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6180
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=6180	1	6180,00						

[RMS 1]
nz=0.0388	0	0.0388
np=1
wa=0
wb=0
il=239.784

[RMS 48]
nz=0.4242	0	0.3182+5*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=2621.556

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0037	0	0.0027+5*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=22.866

[RMS 95]
nz=0.0452	0	0.0387+5*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=279.336

[POZYCJA]
id=33
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grutocement przygotowany w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=400
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.05.01

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=400	1	400,00						

[RMS 1]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=86.4

[RMS 39]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 113]
nz=0.1	0	0.10
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 13]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=0.0264	0	(0.0036+0.0228)
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 44]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0
il=9.12

[POZYCJA]
id=48
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grutocement przygotowany w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2030
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-04.05.01

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=2030	1	2030,00						

[RMS 1]
nz=0.251	0	0.251
np=1
wa=0
wb=0
il=509.53

[RMS 39]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.015

[RMS 113]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=507.5

[RMS 13]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=0.0282	0	(0.0036+0.0246)
np=1
wa=0
wb=0
il=57.246

[RMS 44]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0
il=46.284

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnie
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05	2-31	0310-05		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5812
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5812	1	5812,00						

[RMS 1]
nz=0.0323	0	0.0323
np=1
wa=0
wb=0
il=187.7276

[RMS 93]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=0
wb=0
il=444.618

[RMS 94]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1284

[RMS 95]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1284

[RMS 96]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1284

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-06	2-31	0310-06		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5812
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=5812	1	5812,00						

[RMS 1]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0
il=112.7528

[RMS 93]
nz=0.0255	0	0.0255
np=1
wa=0
wb=0
il=296.412

[RMS 94]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0856

[RMS 95]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0856

[RMS 96]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0856

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
mpn=_1211
na=Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową (dwa razy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5812
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=5812	1	5812						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 1]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=110.428

[RMS 74]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=5928.24

[RMS 75]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=209.232

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 76]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=141.8128

[RMS 77]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=141.8128

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0204-05 0204-06	2-31	0204-05	 0204-06	1
mpn=73:0:1009121,101211
na=Warstwa wzmacniająca z tłucznia 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (pobocza)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1490
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1490	1	1490,00						

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=314.092

[RMS 59]
nz=0.025	0	0.0196+3*0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=37.25

[RMS 71]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0
il=30.843

[RMS 61]
nz=0.212	0	0.1484+3*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=315.88

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 96]
nz=0.0266	0	0.0224+3*0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=39.634

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=400
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.03.23a

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400,00						

[RMS 1]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=521.28

[RMS 56]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=410

[RMS 16]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=32.72

[RMS 15]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 58]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnia progów zwalniających z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=133
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.03.23a

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=133	1	133,00						

[RMS 1]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=173.3256

[RMS 88]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=136.325

[RMS 16]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8794

[RMS 15]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5561

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=17.29

[RMS 58]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=3.325

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa pod nawierzchnię progu zwalniającego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=26.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.03.23a

[PRZEDMIAR]
wo=26.6	1	#p18*0,20						

[RMS 1]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0
il=262.808

[RMS 17]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[RMS 16]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=9.044

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=27.664

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-04	2-31	1406-04		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 1]
nz=5.051	0	5.051
np=1
wa=0
wb=0
il=111.122

[RMS 15]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1166

[RMS 16]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2068

[RMS 17]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2398

[RMS 18]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=1.276

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.093	0	0.093
np=0
wa=0
wb=0
il=2.046

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów studni rewizyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-05.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=10.275	0	10.275
np=1
wa=0
wb=0
il=123.3

[RMS 15]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1476

[RMS 16]
nz=0.0215	0	0.0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.258

[RMS 17]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2808

[RMS 18]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0
il=1.488

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.213	0	0.213
np=0
wa=0
wb=0
il=2.556

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=53
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
mpn=_1211
na=Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-07.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17,00						

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[RMS 80]
nz=0.393	0	0.393
np=1
wa=0
wb=0
il=6.681

[RMS 81]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 82]
nz=0.0232	0	0.0232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3944

[RMS 3]
nz=0.0232	0	0.0232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3944

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0.7528	0	0.7528
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3032

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 84]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.855

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-02	2-31	0703-02		1
mpn=_1211
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych (znak wielkości małej, folia odblaskowa II generacji)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=1.0981	0	1.0981
np=1
wa=0
wb=0
il=23.0601

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
mpn=_1211
na=Przymocowanie tabliczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0.8241	0	0.8241
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1856

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Elementy ulic
wa=0
kn=0	0	0
id=7
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=50.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-08.01.01b

[PRZEDMIAR]
wo=41.72	1	#p27*0.07						
wo=9.1	1	#p28*0.07						

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=458.3964

[RMS 17]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0328

[RMS 16]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7214

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=52.8528

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=596
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-08.01.01b

[PRZEDMIAR]
wo=596	1	596.00						

[RMS 1]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0
il=193.998

[RMS 65]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=607.92

[RMS 16]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6156

[RMS 15]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9072

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (progi zwalniające)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-08.01.01b

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130,00						

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=55.77

[RMS 87]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=132.6

[RMS 16]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.651

[RMS 15]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.507

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=UWAGA!!!
wa=0
kn=0	0	0
id=64
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=65
pd=						0
na=Powyższy przedmiar jest materiałem pomocniczym - służy do opisu przedmiotu zamówienia i nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0
jm=.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[SUMA KONTROLNA]
51b6aaa2 3f46c50ac8431ecf5 0b194